**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЖИН-КОРЗИНЫ**

Джин-корзина совместима с аппаратами серии Профи (без царги) и серии Гибрид.

Джин-корзина применяется только в режиме дистилляции.

**Варианты использования:**

- при второй (дробной – с отделением головной и хвостовой фракции) перегонке, желательно после отбора головной фракции;

- на третьей перегонке только для ароматизации.

*Примечание: для аппаратов серии Гибрид Стандарт при третьей перегонке минидефлегматор не задействован (снят или не подключен к охлаждению).*

**Способ применения:**

Открыть, загрузить в сетку нужные ингредиенты (травы, сушки и т.д).

Желательно при второй перегонке вставлять сетку после отбора головной фракции, т.е. прикрутить нагрев (газ, ТЭНы) до минимума, открыть кламп-соединение *(осторожно, используйте перчатки, чтобы не обжечься!)*, вставить сетку с ингредиентами и продолжить процесс.

**Подключение:**

****